Nächste Seite: Erzeugung einer Rastermaske aus Aufwärts: Digitalisierung am Bildschirm Vorherige Seite: Digitalisierung am Bildschirm Inhalt Index

#### Das Modul v.digit

Das Modul `v.digit` besteht aus mehreren Menüs, die durch die Eingabe vom ersten Buchstaben des Menünamens angewählt werden. Hierbei ist auf Gross- und Kleinschreibung zu achten. Das Digitalisieren geschieht mit der Maus am Bildschirm. Hierzu ist natürlich wieder ein Monitor nötig der mit `d.mon` zu starten ist. Das Startmenü sieht wie folgt aus:

    l---------------------------------------------------------k
    | GRASS-DIGIT Modified  4.10                Main menu     |
    |---------------------------------------------------------|
    |MAP INFORMATION          | AMOUNT DIGITIZED              |
    |Name:         maske      |   # Lines:         0          |
    |Scale:        1          |   # Area edges:    0          |
    |Person:       heiko      |   # Sites:         0          |
    |Dig. Thresh.: 0.0300 in.    | - - - - - - - - - - - -  - |
    |Map Thresh.:  19.050 meters | Total points:    0         |
    |                            |                            |
    |---------------------------------------------------------|
    | OPTIONS:                |                               |
    |                         |                               |
    |Digitizer: Disabled      |                               |
    |                         |                               |
    |                         |                               |
    |                         |                               |
    |                                                         |
    m---------------------------------------------------------j
    |Digitize Edit Label Customize Toolbox Window             |
    |         Help Zoom Quit                           *  !  ^|
    |                                                         |
    |                                                         |
    |GLOBAL MENU: Press first letter of desired               |
    |             command.[Upper Case Only]                   |
    m---------------------------------------------------------j

Um die Bildschirmdigitalisierung durchzuführen, bringen wir die schon erzeugte Rasterdatei mask auf den Monitor. Dies geschieht im Customize Menü, das durch ein großes `C` aufgerufen wird.

    l---------------------------------------------------------------k
    | GRASS-DIGIT Modified  4.10                     Customize Menu |
    |---------------------------------------------------------------|
    | Customize options:               Current:                     |
    |  d - Set digitizing threshold     0.0300                      |
    |  s - Set snapping threshold       0.0300                      |
    |  F - Toggle flexible grey scale    OFF                        |
    |  b - Toggle BEEP                   ON                         |
    |  a - Toggle Auto Window            OFF                        |
    |    - Toggle Windowing device       MOUSE                      |
    |    - Toggle Point device           MOUSE                      |
    |    - Toggle Digitizing device      MOUSE                      |
    |  O - Select An Overlay vector Map None                        |
    |  B - Select A Backdrop CELL Map   None                        |
    |  D - Enter Display Options Menu      REMOVE                   |
    |  C - Enter Color Options Menu                                 |
    |  m - Toggle Auto-smoothing           OFF                      |
    |  q - Return from whence we came                               |
    m---------------------------------------------------------------j
    | Help  Zoom  *  !  ^                                           |
    |GLOBAL MENU: Press first letter of desired command.            |
    |[Upper Case Only]                                              |
    m---------------------------------------------------------------j

Das Hinterlegen einer Rasterdatei geschieht durch den Menüpunkt `B`. Nachdem die entsprechende Datei ausgewählt wurde, wird sie im Monitor dargestellt. Die Eingabe eines kleinen `q` bringt das Anfangsmenü wieder auf den Bildschirm.

    Enter the name of an existing cell file
    Enter 'list' for a list of existing cell files
    Hit RETURN to cancel request
    > maske
    <maske>
    Do you want to automatically redraw backdrop on re-window? (y/n) [y]

Das eigentliche Digitalisieren wird im Menü `D` (Digitize) durch Drücken der `Leertaste` gestartet. In dem nun gestarteten Menü wählt man mit `t` den Ergebnistyp des Digitalisiervorganges aus, in unserem Fall `AREA EDGE`. Der Linie kann automatisch ein Attributwert zugewiesen werden Auto Label, Taste `l`, bei diesem Beispiel lassen wir die Ausgangsstellung DISABLED bestehen.

AttributDurch Attribute (...) werden die Eigenschaften und die Struktur der Objekte repräsentiert. (...). Die Werte der Attribute können (...) verschieden sein.
Appelrath,Boles,Claus,Wegener[12]

    l-------------------------------------------------------------k
    | GRASS-DIGIT Modified  4.10              Digitizing menu     |
    |------------------------------------------------------------ |
    |  Mouse Digitizer               | AMOUNT DIGITIZED           |
    |                                |   # Lines:         0       |
    |                                |   # Area edges:    0       |
    |                                |   # Sites:         0       |
    |                                | - - - - - - - - - - - - - -|
    |                                |   Total points:    0       |
    |-------------------------------------------------------------|
    | Digitize options:              | CURRENT DIGITIZER PARAMS.  |
    |                                |                            |
    |  <space> Digitize              |  MODE       TYPE           |
    |    - Toggle MODE               |   >POINT<     line         |
    |  t - Toggle TYPE               |    stream   >AREA EDGE<    |
    |  l - Auto Label                |               site         |
    |  q - Quit to main menu         |                            |
    |                                   AutoLabel:  DISABLED      |
    m-------------------------------------------------------------j
    |Edit Label Customize Toolbox Window Help Zoom  *  ! ^        |
    |                                                             |
    |                                                             |
    |GLOBAL MENU: Press first letter of desired command.          |
    | [Upper Case Only]                                           |
    m-------------------------------------------------------------j

Die weitere Bearbeitung geschieht mit Unterstützung der Maus. Um die Zoom-Funktion aufzurufen betätigt man die mittlere Maustaste, die linke Maustaste beginnt das Digitalisieren, mit der rechten verlässt man diesen Auswahlbildschirm. Nachdem man ein Polygon um den gewünschten Auschnitt gelegt hat und diese Auswahl mit der rechten Maustaste bestätigt, sollte man eine ähnlich Anzeige in seinem GRASS-Monitor bekommen (Abb. 9.2). Bei einem ungenauen Abschluss kann es vorkommen, dass die erzeugte Linie noch nicht geschlossen ist (Abb. 9.3). Zum Schließen des Polygons gibt es eine ,,Fangfunktion`` (snapping). Man erreicht sie im Menü Edit unter Snap line to node.
PolygonAus dem Lateinischen Poly - viel, Gon - Winkel, mehrere aneinandergereihte Strecken ergeben ein Polygon.

Abbildung 9.2: Polygon zur Erstellung einer Maske

Abbildung 9.3: Vergrößerung des noch ungeschlossenen Polygons

    Line to snap  FROM:

        Buttons:
           Left:   Choose line
           Middle: Accept chosen line
           Right:  Abort/Quit

    Node to snap  TO:

       Buttons:
           Left:   Choose node
           Middle: Accept chosen node
           Right:  Abort/Quit

    node#: 2

     EAST:   575524.65
     NORTH: 4750334.93

    Attempting to snap line to itself. Proceed? [y]

Ist die Linie ausgewählt und mit mittlerer Maustaste bestätigt wird auf dieselbe Weise ein ,,offener Endknoten angewählt und wiederum bestätigt. Die Eingabe von `Proceed? [y]` löst die Fangfunktion aus. Als Ergebniss erhält man ein geschlossenes Polygon (Abb. 9.4). Um das Polygon erfolgreich in eine Maske umwandeln zu können, muß seinem Inhalt ein Attribut zugewiesen werden. Unter dem Menüpunkt Label des Main menu findet sich die Option Label Areas die durch `a` angwählt wird.

Abbildung 9.4: Geschlossenes Polygon für die Maskenerstellung

    l----------------------------------------------------------------k
    | GRASS-DIGIT Modified  4.10                          Label Menu |
    |----------------------------------------------------------------|
    | Label options:                                                 |
    |  a - Label Areas          m - Label Multiple Lines             |
    |  l - Label Lines          M - Un-Label Multiple Lines          |
    |  s - Label Sites                                               |
    |                           c - Label Contours                   |
    |  A - Un-Label Areas       i - Contour interval:      <    5>   |
    |  L - Un-Label Lines                                            |
    |  S - Un-Label Sites                                            |
    |                                                                |
    |  B - Bulk Label Remaining Lines                                |
    |                                                                |
    |  h - Highlight Lines of category #                             |
    |  d - Display Areas of category #                               |
    |                                                                |
    |  q - Return to main menu                                       |
    m----------------------------------------------------------------j
    |Digitize Edit Customize Toolbox Window Help Zoom * ! ^          |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |GLOBAL MENU: Press first letter of desired command.             |
    | [Upper Case Only]                                              |
    m----------------------------------------------------------------j

Die folgende Aufforderung Do you wish to enter area names? [y] kann mit `y` beantwortet werden. Als Category Number sollte eine Zahl gewählt werden, die nicht mit den vorkommenden Höhen verwechselt wird, z.B. `5`, als Label mask. Dieses Label kann aber auch ein Attribut für die Areas sein.

    l-------------------------------------------------k
    |                                                 |
    |                                                 |
    |                                                 |
    |   Enter Category Number (0 to quit):[0] 5       |
    m-------------------------------------------------j

    l-------------------------------------------------k
    |                                                 |
    |                                                 |
    |                                                 |
    |   Enter a label (<CR> to quit): maske           |
    m-------------------------------------------------j

    l-------------------------------------------------k
    |                                                 |
    | Add new category <5>, named <maske> ? [y] y     |
    |                                                 |
    |                                                 |
    m-------------------------------------------------j

Zum Definieren der AREA wird ein Punkt innerhalb des Polygons und die Polygonkante mit der linken Maustaste ausgewählt und mit der rechten bestätigt.

Abbildung 9.5: Erstellte AREA in `v.digit`

Das Digitalisierungs-Modul wird durch ein `Q` (Quit) im Main menue beendet. Die Frage Leave digit [n] wir mit Ja `[y]` und compress [n] mit Nein `[n]` beantwortet.

Nächste Seite: Erzeugung einer Rastermaske aus Aufwärts: Digitalisierung am Bildschirm Vorherige Seite: Digitalisierung am Bildschirm Inhalt Index