Nächste Seite: Programmaufruf Aufwärts: Programm gpspoint Vorherige Seite: Vorbereitungen Inhalt Index

#### Tipps

- Um die Kommunikation zwischen Garmin und Rechner auf grundlegenste Art und Weise zu überprüfen, kann man wie folgt vorgehen. Das Garmin Interface ist auf NMEA/NMEA zu stellen. Hierdurch werden die empfangenen Daten im NMEA Protokoll an die Schnittstelle weitergereicht, auch wenn der Garmin keine Satelliten empfängt, werden weiterhin ,,leere`` Protokollpakete an die Schnittstelle gesendet. Um sich diese Pakete am Bildschirm anzeigen zu lassen, gibt man an der Kommandozeile den Befehl `cat /dev/ttyS1` für einen an dem COM2-Port angeschlossenen Garmin ein. Die auf dem Bildschirm ausgegebenen Datensätze sollten ähnlich den folgenden sein. Hierdurch lässt sich sozusagen die elektrische Verbindung zwischen Garmin und Computer testen.
- Sollte der Aufruf cat /dev/ttyS1/ mit einem bash: /dev/ttyS1: Keine Berechtigung beschieden werden, so sind die Zugriffsrechte für den Benutzer nicht ausreichend, um auf die serielle Schnittstelle zuzugreifen.

NMEAleer RTCMleer

    bash-2.05$ cat /dev/ttyS1
    0,334,00*7B
    $PGRME,,M,,M,,M*00
    $GPGLL,,,,,082435,*58
    $PGRMZ,,,*7E
    $PGRMM,WGS 84*06
    $GPBOD,,T,,M,,*47
    $GPRTE,1,1,c,0*07
    $GPRMC,082436,V,,,,,,,051001,,*3F
    $GPRMB,V,,,,,,,,,,,,V*66
    $GPGGA,082436,,,,,0,00,,,M,,M,,*6D
    $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
    $GPGSV,3,1,12,03,00,087,00,04,58,252,00,05,00,307,00,06,00,356,00*7F
    $GPGSV,3,2,12,07,00,224,00,08,03,190,00,09,00,283,00,22,13,065,00*7A
    $GPGSV,3,3,12,23,00,288,00,24,38,304,46,27,28,176,00,30,00,334,00*79
    $PGRME,,M,,M,,M*00
    $GPGLL,,,,,082437,*5A
    $PGRMZ,,,*7E
    $PGRMM,WGS 84*06
    $GPBOD,,T,,M,,*47
    $GPRTE,1,1,c,0*07
    $GPRMC,082438,V,,,,,,,051001,,*31
    $GPRMB,V,,,,,,,,,,,,V*66
    $GPGGA,082438,,,,,0,00,,,M,,M,,*63
    $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
    $GPGSV,3,1,10,03,00,087,00,04,58,252,00,06,00,356,00,07,00,224,00*7F
    $GPGSV,3,2,10,08,03,190,00,09,00,283,00,10,01,292,00,23,00,288,00*70
    $GPGSV,3,3,10,24,38,304,46,30,00,334,00,,,,,,,,*77
    $PGRME,,M,,M,,M*00
    $GPGLL,,,,,082439,*54
    $PGRMZ,,,*7E