Nächste Seite: Lösung mit GRASS Aufwärts: Lösung mit VTP Enviro Vorherige Seite: Aufruf von VTP Enviro Inhalt Index

#### Steuerung des Fluges

Die Navigation erfolgt mittels der Maus. Bei gedrückter linker Maustaste können Bewegungen nach vorne und rückwärts sowie seitliche Drehungen ausgeführt werden. Die linke Maustaste kontrolliert die Flughöhe und Bewegungen nach Rechts und Links. Werden beide Maustasten gedrückt kann eine loopingartige Bewegung ausgeführt werden. Das farbige Achsenkreuz dient zur Orientierung und als Cursor um Bildinformationen abzufragen. Die ,,Zickzacklinie im linken unteren Bildrand ist eine Visualisierung der momentan ausgegebenen frames per second (fps), also die Bildwiederholfrequenz von VTP Enviro. Die Möglichkeit einer Aufzeichnung des Fluges besteht momentan noch nicht (Abb. 13.3).

Abbildung 13.2: VTP Enviro im Earth-Modus

Abbildung 13.3: VTP Enviro im Terrain-Modus beim Flug über das USGS-DEM Craterlake