Nächste Seite: DLG Viewer / dlgv32 Aufwärts: Übersicht zu den verwendeten Vorherige Seite: VTP Enviro Inhalt Index

## VTBUILDER

VTBuilder ist ein Teil des VTP (Virtual Terrain Projects). Um eine möglichst genaue Widergabe der Landschaft im Rechner zu erzeugen, können nicht nur eine Vielzahl von Höhenmodellen gelesen werden, unter anderen: DEM, SDTS DEM, DTED, GTOPO30, CDF, Surfer GRD, BT und PGM, sondern auch Straßendaten im USGS DLG und ESRI SHP Format, Bauwerkdaten (BCF-Dateien), Vegetationsinformationen z.B. USGS LU/LC und ESRI SHP files, sowie Artenlisten und Vegetationszonen aus Textdateien. Der Import von Bilddaten wird noch nicht unterstützt. Die bearbeiteten Daten können direkt mit VTP Enviro angezeigt werden.

Betriebssystem: | Win32, FreeBSD, GNU/Linux, und Irix
Heimatseite: | http://vterrain.org/
Lizenz: | MIT
Programmiersprache: |

Lizenz MITleer Surfer GRDRasterdatenformat der Software Surfer.