Nächste Seite: Vorbereitung Aufwärts: Dynamische Karten im WWW Vorherige Seite: Navigation im Browser Inhalt Index

#
Lösung mit MapServer

Es wurde MapServer 3.5 (nightly build vom 30.Oktober 2001) unter einer SuSE GNU/Linux Installation (7.0) und GRASS 5.0pre2 unter einer Debian GNU/Linux Installation (woody) verwendet.

Sollen nicht nur reine Bilddateien in einem Netzwerk zugänglich gemacht werden sondern auch Vektor- oder Sachdaten, so kann man MapServer benutzen. Einen kleinen Einblick in die Vielzahl der mit MapServer möglichen Anwendungen gewinnt man unter. Für das FreeGIS Tutorial greifen wir auf die bekannten Daten des ,,Craterlake`` zurück. Hier können neben den Bilddateien auch Vektordaten, Beispielsweise in Form von Höhenlinien ,,Hypsography`` Verwaltungsgrenzen ,,Boundary oder Straßen ,,Road`` als Shapefiles heruntergeladen werden.

Unterabschnitte

- Vorbereitung
  - Test des cgi-Skriptes
  - Bildmaterial
- Erstellung der MapServer - Anwendung
  - demo_init.html
  - demo_header.html
  - ,,Layer für Rasterdaten
  - ,,Layer für Shapefiles
  - Anzeige im Browser
- Einbinden der erzeugten Höhenlinien aus Kapitel 5 Seite
- Erweiterung der Anwendung
  - streetspyheader.html
  - streetspy.html
  - streetspyfooter.html
  - Tipps