Nächste Seite: Ausblicke Aufwärts: Lösung mit GRASS Vorherige Seite: Import von punkthaften Daten Inhalt Index

## Ergebnis

Wenn der Import der Daten abgeschlossen ist, kann man sich die Liste der nun in GRASS befindlichen Vektorkarten mit dem Befehl `g.list.vect` anschauen.

    GRASS:~ > g.list vect
    ----------------------------------------------
    vector files available in mapset sh_edbs:
    Ackerland                                 Graben_Kanal
    Binnensee_Stausee_Teich                   Grenze
    Bruecke_Unterfuehrung_Ueberfuehrung       Gruenland
    Campingplatz                              Hecke_Knick
    Fahrbahn                                  Kabelleitung
    Flaeche_besonderer_funktionaler_Praegung  Ortslage
    Flaeche_gemischter_Nutzung                relief_f
    gebiete_f                                 relief_l
    gebiete_l                                 Schienenbahn
    Gehoelz                                   siedlung_f
    gewaesser_f                               siedlung_l
    gewaesser_l                               Sportanlage
    Sportplatz                                vegetation_l
    Strasse                                   verkehr_f
    Strassenkoerper                           verkehr_l
    Strom_Fluss_Bach                          Verwaltungseinheit
    vegetation_f                              Wald_Forst
    Weg                                       Wohnbauflaeche
    ----------------------------------------------

Die Punktdaten liegen im Verzeichnis $LOCATION/site_lists. Eine Liste der vorhandenen Sites-Daten kann mit dem Befehl `g.list.sites` ausgegeben werden.

    GRASS:~ > g.list sites
    ----------------------------------------------
    site list files available in mapset sh_edbs:
    Mast  Verkehrsknoten  Verwaltungseinheit
    ----------------------------------------------

Zur Veranschaulichung sind hier 2 Karten dargestellt, in denen alle 3 Bereiche der importierten EDBS-Daten (Linien, Polygone und Punkte) als Vektor- und als Rasterkarte dargestellt sind. Durch den Befehl `d.what.vect` bzw. `d.what.rast` können die Attribute der Punkte, Linien und Flächen abgefragt werden.

Abbildung 14.1: GRASS Monitor mit EDBS Vektorkarte

In der Vektorkarte ist der Objektbereich `gewaesser_f', die Objektart `Strasse' und die Objektart `Mast' dargestellt. Der X-term enthält die Abfrageergebnisse.

Abbildung 14.2: GRASS Monitor mit EDBS Rasterkarte

In der Rasterkarte ist der Objektbereich `gewaesser_f', die Objektart `Weg' und die Objektart `Mast' dargestellt. Der X-Term enthält die Abfrageergebnisse. Die Umwandlung der Vektordaten ins Rasterformat ist mit dem Befehl `v.to.rast` geschehen, und bietet durch die automatische Farbzuweisung eine bessere Visualisierung.

Nächste Seite: Ausblicke Aufwärts: Lösung mit GRASS Vorherige Seite: Import von punkthaften Daten Inhalt Index