Nächste Seite: Tipps Aufwärts: Punktdaten durch Interpolation in Vorherige Seite: Mit s.surf.idw Inhalt Index

#### Mit s.surf.rst

Auch der Befehl `s.surf.rst` interpoliert Rasterdaten aus Punktdaten. Im Unterschied zu `s.surf.idw` können zusätzliche Rasterdateien mit verschiedenen Inhalten erzeugt werden. Mit `input=` wird die zu interpolierende Punktdatei aufgerufen. Weiter kann man als Ausgabedateien Höhen- `elev=`Dateiname, Neigungs- `slope=`Dateiname, Verhältniss- `aspect=`Dateiname, Profilkrümmungs- `pcurv=`Dateiname, Tangentialkrümmungs- `tcurv=`Dateiname und mittleren Krümmungsdateien `mcurv=`Dateiname wählen. Natürlich können auch mehrere Dateien ausgegeben werden.
Die Interpolation kann durch weitere Parameter beeinflusst werden, so können Minimaldistanzen zwischen zu interpolierenden Punkten angegeben werden `dmin=`, Überhöhungsfaktoren für die Attributwerte, in diesem Fall die Höhe, `zmult=`, Spannungs- und Glättungsparameter für die Oberflächenglättung `tension= smoothing=`. Eine Mindestanzahl von zu interpolierenden Punkten kann angegeben werden `npmin=`, die Ausgangseinstellung ist hier 200, dieser Wert sollte aber bei heterogenen, also zum Beispiel bei Daten die nicht gleichen Ursprungs sind, erhöht werden. Ist die Anzahl der gegebenen Punkte kleiner als 700 kann durch Eingabe von `segmax=700` die Dauer der Berechnung verkürzt werden.