Nächste Seite: Tipps: Aufwärts: Punktdaten durch Interpolation in Vorherige Seite: Mit s.surf.idw Inhalt Index

#### Mit s.surf.rst

Auch der Befehl `s.surf.rst` interpoliert Rasterdaten aus Punktdaten. Im Unterschied zu `s.surf.idw` können zusätzliche Rasterdateien mit verschiedenen Inhalten erzeugt werden. Mit `input=` wird die zu interpolierende Punktdatei aufgerufen. Weiter kann man als Ausgabedateien Höhen- `elev=`Dateiname, Neigungs- `slope=`Dateiname, Verhältniss- `aspect=`Dateiname, Profilkrümmungs- `pcurv=`Dateiname, Tangentialkrümmungs- `tcurv=`Dateiname und mittleren Krümmungsdateien `mcurv=`Dateiname wählen. Natürlich können auch mehrere Dateien ausgegeben werden.
Die Interpolation kann durch weitere Parameter beeinflusst werden, so können Minimaldistanzen zwischen zu interpolierenden Punkten angegeben werden `dmin=`, Überhöhungsfaktoren für die Attributwerte, in diesem Fall die Höhe, `zmult=`, Spannungs- und Glättungsparameter für die Oberflächenglättung `tension= smoothing=`. Eine Mindestanzahl von zu interpolierenden Punkten kann angegeben werden `npmin=`, die Ausgangseinstellung ist hier 200, dieser Wert sollte aber bei heterogenen, also zum Beispiel bei Daten die nicht gleichen Ursprungs sind, erhöht werden. Ist die Anzahl der gegebenen Punkte kleiner als 700 kann durch Eingabe von `segmax=700` die Dauer der Berechnung verkürzt werden.

Abbildung 2.3: GRASS-Monitor mit den interpolierten Rastertiefendaten ,,Hafen Elsfleth`` aus dem Modul `s.surf.idw`
.

    GRASS:~ > s.surf.rst input=tiefen elev=grund maskmap=MASK /
    tension=100 segmax=700

    Authors: original version L.Mitas, H.Mitasova
             GRASS implementation I.Kosinovsky, D.P.Gerdes
    see references in manual page or at:
    http://www2.gis.uiuc.edu:2280/modviz/papers/listsj.html

    Warning: strip exists with insufficient data

    The number of points in sites file is 493
    The number of points outside of region 0
    The number of points being used (after reduction) is 493

    Processing all selected output files
    will require 4294168 bytes of disk space for temp files

    bitmap mask created
     100%
    Percent complete: history initiated
    GRASS:~ >

Ist der an der Kommandozeile übergebene Parameter `tension=` zu klein gewählt, die Grundstellung ist hier `tension=40`, kann es bei starken Änderungen der Höhenwerte zu einer Overshoot - Warnung des Programmes kommen. Siehe folgendem Beispielaufruf. Diese Overshoot-Warnung besagt, dass es mit den eingestellten Werten nicht möglich ist eine geglättete Oberfläche zu erzeugen. Durch die Erhöhung des entsprechenden Parameters kann dieser Warnung abgeholfen werden. Auch hier sollten den schon erwähnten Literaturhinweisen und Manual-Pages Beachtung geschenkt werden.

    GRASS:~ > s.surf.rst input=tiefen elev=grund maskmap=MASK segmax=700

    Authors: original version L.Mitas, H.Mitasova
             GRASS implementation I.Kosinovsky, D.P.Gerdes
    see references in manual page or at:
    http://www2.gis.uiuc.edu:2280/modviz/papers/listsj.html

    Warning: strip exists with insufficient data

    The number of points in sites file is 493
    The number of points outside of region 0
    The number of points being used (after reduction) is 493

    Processing all selected output files
    will require 4294168 bytes of disk space for temp files

    bitmap mask created
    WARNING:
    Overshoot -- increase in tension suggested.
    Overshoot occures at (483,664) cell
    The z-value is -1.972525,zmin is -8.160000,zmax is -2.600000
     100%
    Percent complete: history initiated

Nächste Seite: Tipps: Aufwärts: Punktdaten durch Interpolation in Vorherige Seite: Mit s.surf.idw Inhalt Index