Nächste Seite: UTM Location Aufwärts: Lösung mit GRASS Vorherige Seite: Teamwork Inhalt Index

## Vorbereitungen

Der Programmaufruf erfolgt an der Kommandozeile durch Eingabe von :

    bash$ grass5

Die 5 weist auf die benutzte Programmversion hin. Das von GRASS generierte Startmenü erscheint und wird ähnlich dem nachfolgend aufgeführten ausgefüllt und mit der Tastenfolge `Esc Enter` beendet. Je nach Installation und Systemeinstellungen startet GRASS einen grafischen Eingabedialog. Die Bedienung ist analog zur textbasierten Benutzerschnittstelle.

                                GRASS 5.0.0pre1

    LOCATION: This is the name of an available geographic location.
              -spearfish-
              is the sample data base for which all
              tutorials are written.

    MAPSET:   Every GRASS session runs under the name of a MAPSET.
              Associated with each MAPSET is a rectangular
              COORDINATE REGION and a list of any new maps created.

    DATABASE: This is the unix directory containing the
              geographic databases

             The REGION defaults to the entire area of the chosen
             LOCATION.
             You may change it later with the command: g.region
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    LOCATION:   elsfleth_____  (enter list for a list of locations)
    MAPSET:     hafen________  (or mapsets within a location)

    DATABASE:   /tmp/test/________________________________________

        AFTER COMPLETING ALL ANSWERS, HIT <ESC><ENTER> TO CONTINUE
                       (OR <Ctrl-C> TO CANCEL)

Die LOCATION ist der übergeordnete Arbeitsbereich in dem ein oder mehrere zu bearbeitende MAPSET liegen. Die DATABASE beeichnet das Verzeichnis, in dem die LOCATION abgelegt ist. Diese LOCATION benötigt bei der Erstellung einige Parameter die zur korrekten Darstellung und Bearbeitung des Projektes erforderlich sind:

Unterabschnitte

- - UTM Location
  - x-y Location
  - Gauß-Krüger Location
  - Tipps
  - Tipps: