Nächste Seite: Georeferenzierung einer verzerrten unausgerichteten Aufwärts: Georeferenzierung einer unverzerrten nicht Vorherige Seite: Passpunktidentifikation Inhalt Index

#### Transformation

Die eigentliche Transformation geschieht durch den Befehl i.rectify. Nach der Angabe der zu transformierenden Dateigruppe fragt GRASS nach dem Grad der Transformation. Mögliche Eingaben sind hier 1, 2 oder 3 für den Grad des von GRASS aufzustellenden Transformationspolynomes. In unserem Fall einer Translation, Rotation und Skalierung gleichen Faktors in x und y-Richtung ist eine 1 einzugeben.