Nächste Seite: Punkt 3 Aufwärts: Erzeugung eines Orthophotos ohne Vorherige Seite: Punkt 1 Inhalt Index

#### Punkt 2

Der Aufruf Select/Modify imagery group target benennt das Ziel- Mapset für die Entzerrung, in diesem Fall ortho , also Zielsystem ist gleich Startsystem. Dieses geht natürlich nur problemlos wenn, wie in diesem Fall, beide Systeme übereinstimmen, jeweils ein kartesisches x-y - System.

    GRASS:> i.target
    This program targets an imagery group to a GRASS database

    Enter group that needs a target
    Enter 'list' for a list of existing imagery groups
    Enter 'list -f' for a verbose listing
    Hit RETURN to cancel request
    >181

    Please select the target LOCATION and MAPSET for group <181>

    CURRENT LOCATION: tutorial
    CURRENT MAPSET:   ortho

    TARGET LOCATION:  tutorial
    TARGET MAPSET:    ortho

    (enter list for a list of locations or mapsets within a location)

         AFTER COMPLETING ALL ANSWERS, HIT <ESC><ENTER> TO CONTINUE
                         (OR <Ctrl-C> TO CANCEL)

    group [181] targeted for location [tutorial], mapset [ortho]