\chapter{Einführung}\label{intro_de}
 \section{Rasterdaten}
 Nach \cite{bill1} beziehen sich Rasterdarstellungen direkt auf Flächen. Das
 geometrische Grundelement ist das Pixel (Picture Element), welches zeilen- 
 oder spaltenweise in einer Matrix gleichförmiger quadratischer, rechteckiger
 oder auch hexagonaler Elemente angeordnet ist und eine einheitliche
 Flächenfüllung aufweist. Beispiele für Rasterhaft angeordnete Daten sind
 Bitmaps , Höhenraster (Kotenpläne) aber auch ein Fernseh- bzw. Monitorbild.
  \index{Rasterdaten} \nomenclature{Rasterdaten}{leer}


 \section{Vektordaten}
 Vektordaten entstehen aus Punkten, Verbindungen zwischen Punkten (Linien) und
 geschlossenen Linienpolygonen(Flächen).\\
 Weiter können Angaben über Anfangs- und Endpunkt einer Linie oder über
 nachbarschaftliche (topologische) Beziehungen zwischen Linien und Flächen
 bzw. sich daraus ergebend Flächen und Flächen gemacht werden.


 \index{Vektordaten}
 \section{Sachdaten}
 \nomenclature{Sachdaten}{leer}
 Alle weiteren im GIS-Systemen benutzten Daten können als Sachdaten, thematische
 Daten oder Attribute aufgefasst werden.\cite{bill1}
 \section{Hybride Graphik}Werden Vektor- und Rasterdaten gemeinsam und abhängig
 voneinander bearbeitet, so spricht man von hybrider Graphik. Die Fähigkeit
 hybride Graphiken erzeugen und bearbeiten zu können, erschließt GIS-Systemen
 einen vielfältigen Anwendungsbereich.
 \index{Hybride Graphik} \nomenclature{Hybride Graphik}{leer}

\section{Datenformate}
 Die Menge von Datenformaten alleine für den Gis-Bereich ist sehr groß und auf
 alle einzugehen würde den Rahmen dieses Tutoriums sprengen. Die benutzen
 Dateitypen werden im Text oder im Glossar angesprochen.

\nomenclature{Vektordaten}{leer}


\section{"Ubersicht der bearbeiteten Aufgaben}
\label{solved_tasks_de}

\begin{tabular}{|p{6cm}|p{4cm}|l|} \hline
Aufgabe & Programme & ab Seite\\ \hline\hline
Punktdaten einlesen und digitales H"ohenmodell erzeugen & GRASS & \pageref{computing_site_data_de}\\ \hline
Triangulation in den Punktdaten & GRASS & \pageref{triangulate_site_data_de}\\ \hline
H"ohenlinien aus einem Punktraster erzeugen & GRASS & \pageref{computing_contur_lines_de}\\ \hline
Digitales H"ohenmodell des United States Geological Survey (USGS) importieren & g3DGMV,
VTBUILDER, dem3D, GRASS, dlgv32 & \pageref{import_usgs_dem_de}\\ \hline         
Uberflutungssimulation im H"ohenmodell erzeugen & GRASS, dem3D, dlgv32 & \pageref{flood_model_de}\\ \hline
Georeferenzierung einer Rasterdatei & GRASS & \pageref{georeferencing_de}\\ \hline
Volumenberechnung aus Rasterdaten & GRASS & \pageref{computing_volumina_de}\\ \hline
Bildschirmdigitalisierung & GRASS & \pageref{sec:Digitalisierung am Bildschirm}\\ \hline
Mosaik aus Luftbildern erstellen & GRASS & \pageref{mosaicking_aerial_images_de}\\ \hline
Verarbeiten von GPS - Daten & gpspoint, GPSMan & \pageref{handling_gps_data_de}\\ \hline
Differentielle GPS - Messung & DGPSIP & \pageref{differential_gps_de}\\ \hline
Flug "uber das H"ohenmodell & VTP Enviro, GRASS & \pageref{fly_over_dem_de}\\ \hline
Karten im Netz präsentieren -Web Mapping- & Mapit!, MAPSERVER & \pageref{web_mapping_de}\\ \hline
EDBS Daten verarbeiten & GRASS & \pageref{computing_edbs_data_de}\\ \hline
Daten konvertieren & & \pageref{converting_data_de}\\ \hline

\end{tabular}


\section{"Ubersicht der benutzten Daten}
\label{used_data_de}

\begin{tabular}{|p{4cm}|p{8cm}|} \hline
Aufgabe & Daten verf"ugbar unter:\\ \hline\hline
Punktdaten einlesen und digitales H"ohenmodell erzeugen & http://freegis.org/freegis\_tutorial/download.de.html FreeGIS Tutorial Begleit-CD  \\ \hline
Triangulation in den Punktdaten &  http://freegis.org/freegis\_tutorial/download.de.html FreeGIS Tutorial Begleit-CD  \\ \hline
Digitales H"ohenmodell des United States Geological Survey (USGS) importieren & http://craterlake.wr.usgs.gov/ \newline FreeGIS
Tutorial Begleit-CD \\ \hline
Mosaik aus Luftbildern erstellen & FreeGIS Tutorial Begleit-CD  \\ \hline
Flug "uber das H"ohenmodell & http://craterlake.wr.usgs.gov/\newline FreeGIS
Tutorial Begleit-CD \\ \hline
Dynamische Karten im WWW (Web Mapping) & http://craterlake.wr.usgs.gov/\newline FreeGIS
Tutorial Begleit-CD \newline http://www.mapit.de/ \\ \hline


\end{tabular}
 



