\chapter{Daten konvertieren}
\label{converting_data_de}
Um die erzeugten Daten, seien es Koordinaten, H"ohenmodelle,
Triangulauionen, Orthophotos oder auch Bilddateien in möglichst
vielen Programmen weiterverwenden zu k"onnen, oder z.B.
die Arbeitsergebnisse einem Auftraggeber in dem von ihm
gew"unschten Format "ubergeben zu k"onnen, ist die Konvertierung
von Daten in jedwede Form von zentraler Bedeutung in der
Datenverarbeitung und besonders in den Geowissenschaften,
in denen es für die verschiedensten Anwendungen oftmals eigene
Datenformate und Koordinatensysteme gibt. 

   \section{H"ohenmodelle}
   Obwohl sich Höhenmodelle grundsätzlich aus einem 2-dimensionalen Raster
   zusammensetzen, dessen Rasterzellen als Information eine
   H"ohenangabe tragen, gibt es doch eine Vielzahl von Formaten.
   Oft Unterscheiden sich die Formate nur in dem Informationen und
   ihrer Anordnung in dem Header - Teil der Dateien. Einige Formate
   haben auch eine zusätzliche Informationsdatei die zusamme mit den
   Rasterdaten das H"ohenmodell ergibt, als Beispiel sei hier das
   TIFF - Dateiformat(.tif , .tiff) genannt, dem man ein TFW (Tiff World File)
   anfügen kann. Dar"uber hinaus gibt es sogenante "`Container" -
   Dateien, die viele Arten von Geodaten in sich tragen können
   und gleichzeitig Informationen über Orientierung,
   zugrundeliegende Koordinatensysteme, Alter u.s.w. speichern.
   Ein Beispiel hierfür ist das SDTS - Format des United States
   Geological Surveys (USGS).


