##
Anzeigen der Punktdaten

Der Befehl <#861#>`d.sites`<#861#> zeigt die ausgewählte Punktdatei <#863#>`sitefile=`<#863#> im aktiven Monitor an. Es können die gewünschte Farbe <#864#>`color=`<#864#>, Größe <#865#>`size=`<#865#> und die Symbolart <#866#>`type=`<#866#> an den Befehl übergeben werden.
<#867#>Punktdaten<#867#><#868#>50 #./glossary-de/glossary-punktdaten-de.tex# Beziehen sich Daten jeweils auf einen Punkt ohne Angabe über eine mögliche weitere Ausdehnung so spricht man von Punktdaten. Punktdaten können sein: Punktidentifizierer, Koordinaten, Höhe und weitere Punktattribute. #./glossary-de/glossary-punktdaten-de.tex# <#868#>

    verbatim59#

<#10254#>Abbildung<#10254#> 3.1: <#10255#> GRASS-Monitor mit den importierten Punktdaten ,,Hafen Elsfleth``<#10255#>
#math261##tex2html_wrap1240#

Deulich ist hier die linienhafte ,,Fahrspur" des sensortragenden Schiffes zu erkennen.