# Höhenmodelle

Obwohl sich Höhenmodelle grundsätzlich aus einem 2-dimensionalen Raster zusammensetzen, dessen Rasterzellen als Information eine Höhenangabe tragen, gibt es doch eine Vielzahl von Formaten. Oft Unterscheiden sich die Formate nur in dem Informationen und ihrer Anordnung in dem Header - Teil der Dateien. Einige Formate haben auch eine zusätzliche Informationsdatei die zusamme mit den Rasterdaten das Höhenmodell ergibt, als Beispiel sei hier das TIFF - Dateiformat(.tif , .tiff) genannt, dem man ein TFW (Tiff World File) anfügen kann. Darüber hinaus gibt es sogenante ,,Container Dateien, die viele Arten von Geodaten in sich tragen können und gleichzeitig Informationen über Orientierung, zugrundeliegende Koordinatensysteme, Alter u.s.w. speichern. Ein Beispiel hierfür ist das SDTS - Format des United States Geological Surveys (USGS).

#./data-conversion/data-conversion-de.tex#

#./outlook/outlook-de.tex#