#### GNU/Linux

Nachdem sowohl die Mapit- und python-imaging rpms mit <#5023#>`rpm -i Dateiname`<#5023#> installiert wurden kann das Skript <#5024#>`mapitdemo`<#5024#> unter <#5025#>/opt/mapit<#5025#> ausgeführt werden.

<#10761#>Abbildung<#10761#> 14.1: <#10762#>Vom MapIt! Webserver generierte Seite mit präsentierter Karte ,,Herne``<#10762#>
#math319##tex2html_wrap5057#

<#5030#>rpm<#5030#><#5031#>leer<#5031#> <#5032#>IP-Adresse<#5032#><#5034#>202 #./glossary-de/glossary-ipadresse-de.tex# Jeder Rechner im Internet wird durch seine weltweit eindeutige, 32 Bit grosse IP-Adresse identifiziert. Der besseren Lesbarkeit halber wird die IP-Adresse als vier durch Punkte abgetrennte einzelne Byte, d.h. Zahlen zwischen 0 und 255, dargestellt.
Thomas Herrmann, Klaus Hohmann[#herrmann##1###] #./glossary-de/glossary-ipadresse-de.tex# <#5034#><#5066#>HTTP<#5066#><#5067#>203 #./glossary-de/glossary-http-de.tex# HTTP (Hyper Text Transfer Protocoll), Protokoll für die Übermittlung von HTML-Seiten. #./glossary-de/glossary-http-de.tex# <#5067#><#5070#>URL<#5070#><#5071#>204 #./glossary-de/glossary-url-de.tex# Abkürzung für Unified Resoure Locator (etwa ,,einheitliche Quellen-Ortsbeschreibung'"). Mit Hilfe des URL können sämtliche Informationen im Internet weltweit eindeutig adressiert werden.
Thomas Herrmann, Klaus Hohmann[#herrmann##1###] #./glossary-de/glossary-url-de.tex# <#5071#>

    verbatim206#

Jetzt kann ausgehend von dem lokalen als auch von jedem Rechner zu dem eine http - Verbindung besteht, die vom Webserver generierte Seite mit der präsentierten Karte aufgerufen werden (Abb. #mapit_1#5079>). Dies geschieht indem man in einem Webbrowser den MapIt! - Webserver auf dem Port 31415 anwählt. Laufen Webserver und Webbrowser auf einem Rechner, so ist der Aufruf <#5080#>`http//:localhost:31415`<#5080#> oder <#5081#>`http//:127.0.0.1:31415`<#5081#> oder auch <#5082#>`http//:IP-Adresse des Rechners:31415`<#5082#>. Für einen Rechner im Netzwerk wird die IP-Adresse des Rechners mit angehängtem Port aufgerufen <#5083#>`http//:IP-Adresse des Rechners:31415`<#5083#>. Die an der Kommandozeile des Webservers ausgegebenen folgenden Zeilen , zum Beispiel <#5084#>intevation.de - - [18/Oct/2001 11:29:53] "GET / HTTP/1.0" 200 -<#5084#> geben Auskunft darüber das von einem Rechner der intevation.de Domain aus der MapIt! - Webserver angesprochen wird.