#### Mit s.surf.idw

Aus den importierten Punktdaten wird ein Raster entsprechend der gewählten Auflösung <#1026#>Grid Resolution<#1026#> in den Regionsparametern interpoliert um für jede Rasterzelle einen Wert zu erzeugen . Hierbei wird die Methode der nummerischen Annäherung durch gewichtete Mittelbildung verwendet. Dem Befehl <#1027#>`s.surf.idw`<#1027#> werden als Parameter die Anzahl der zu nutzenden Interpolationspunkte übergeben <#1029#>`npoints=5`<#1029#>. Die Ausgangseinstellung ist hier 12 Punkte. Je nach gegebener Punktdichte kann mit diesem Wert das Ergebnis beeinflusst werden (Abb. #grass_echolot_2#1030>).

    verbatim69#