\chapter{Einführung}\label{intro_de}
 \section{Rasterdaten}
 Nach \cite{bill1} beziehen sich Rasterdarstellungen direkt auf Flächen. Das
 geometrische Grundelement ist das Pixel (Picture Element), welches zeilen- 
 oder spaltenweise in einer Matrix gleichförmiger quadratischer, rechteckiger
 oder auch hexagonaler Elemente angeordnet ist und eine einheitliche
 Flächenfüllung aufweist. Beispiele für Rasterhaft angeordnete Daten sind
 Bitmaps, Höhenraster (Kotenpläne) aber auch ein Fernseh- bzw. Monitorbild.
  \index{Rasterdaten} \nomenclature{Rasterdaten}{leer}


 \section{Vektordaten}
 Vektordaten entstehen aus Punkten, Verbindungen zwischen Punkten (Linien) und
 geschlossenen Linienpolygonen (Flächen).\\
 Weiter können Angaben über Anfangs- und Endpunkt einer Linie oder über
 nachbarschaftliche (topologische) Beziehungen zwischen Linien und Flächen
 bzw. sich daraus ergebend Flächen und Flächen gemacht werden.


 \index{Vektordaten}
 \section{Sachdaten}
 \nomenclature{Sachdaten}{leer}
 Alle weiteren im GIS-Systemen benutzten Daten können als Sachdaten, thematische
 Daten oder Attribute aufgefasst werden.\cite{bill1}
 \section{Hybride Graphik}Werden Vektor- und Rasterdaten gemeinsam und abhängig
 voneinander bearbeitet, so spricht man von hybrider Graphik. Die Fähigkeit
 hybride Graphiken erzeugen und bearbeiten zu können, erschließt GIS-Systemen
 einen vielfältigen Anwendungsbereich.
 \index{Hybride Graphik} \nomenclature{Hybride Graphik}{leer}

\section{Datenformate}
 Die Menge von Datenformaten alleine für den GIS-Bereich ist sehr groß und auf
 alle einzugehen würde den Rahmen dieses Tutoriums sprengen. Die benutzen
 Dateitypen werden im Text oder im Glossar angesprochen.

\nomenclature{Vektordaten}{leer}


\section{Freie Geo-Daten}
\label{free_geo_data_de}
\subsection{Bedeutung von Freiheit bei Geo-Daten} 

 
 \subsection{"Ubersicht zu verf"ugbaren freien Geo-Daten}
 Alle für die im Tutorial besprochenen Aufgaben nötigen Daten befinden sich
 auf den beiligenden CD-ROM.\\
 Weitere Datenquellen finden sich beispielsweise im WWW unter: 
  \begin{itemize}
  \item http://freegis.org/geo-data.de.html
  \item http://duff.geology.washington.edu/data/raster/tenmeter/index.html
  \item http://edcwww.cr.usgs.gov/doc/edchome/ndcdb/ndcdb.html 
  \item http://craterlake.wr.usgs.gov/
  \end{itemize}
  
 \subsection{Bewertung von Daten}
 Für die Bewertung von Daten hinsichtlich ihrer Eignung für die gestellte
 Aufgabe sind vielerlei Informationen nötig und Abh"angigkeiten zu beachten.\\
 Darunter:
    \begin{itemize}
    \item das Alter der Daten,
    \item die Genauigkeit der Positions- und Inhaltsangaben,
    \item das Auftreten von Ungenauigkeiten während der Aufnahme oder der
    Aufbereitung der Daten,
    \item die verschiedenen Grundlagen von Daten und damit ihre mögliche
    oder unm"ogliche Kombination, 
    \item die Aufgabenstellung der die Daten gen"ugen m"ussen
    \end{itemize}
 Dies sind nur einige wenige Kriterien für die Beurteilung von Daten.   
 


\section{"Ubersicht der bearbeiteten Aufgaben}
\label{solved_tasks_de}

\begin{tabular}{|p{6cm}|p{4cm}|l|} \hline
Aufgabe & Programme & ab Seite\\ \hline\hline
Punktdaten einlesen und digitales H"ohenmodell erzeugen & GRASS & \pageref{computing_site_data_de}\\ \hline
Triangulation in den Punktdaten & GRASS & \pageref{triangulate_site_data_de}\\ \hline
H"ohenlinien aus einem Punktraster erzeugen & GRASS & \pageref{computing_contur_lines_de}\\ \hline
Digitales H"ohenmodell des United States Geological Survey (USGS) importieren & g3DGMV,
VTBUILDER, dem3D, GRASS, dlgv32 & \pageref{import_usgs_dem_de}\\ \hline         
"Uberflutungssimulation im H"ohenmodell erzeugen & GRASS, dem3D, dlgv32 & \pageref{flood_model_de}\\ \hline
Georeferenzierung einer Rasterdatei & GRASS & \pageref{georeferencing_de}\\ \hline
Volumenberechnung aus Rasterdaten & GRASS & \pageref{computing_volumina_de}\\ \hline
Bildschirmdigitalisierung & GRASS & \pageref{sec:Digitalisierung am Bildschirm}\\ \hline
Mosaik aus Luftbildern erstellen & GRASS & \pageref{mosaicking_aerial_images_de}\\ \hline
Verarbeiten von GPS - Daten & gpspoint, GPSMan & \pageref{handling_gps_data_de}\\ \hline
Differentielle GPS - Messung & DGPSIP & \pageref{differential_gps_de}\\ \hline
Flug "uber das H"ohenmodell & VTP Enviro, GRASS & \pageref{fly_over_dem_de}\\ \hline
Karten im Netz präsentieren -Web Mapping- & Mapit!, MAPSERVER & \pageref{web_mapping_de}\\ \hline
EDBS Daten verarbeiten & GRASS & \pageref{computing_edbs_data_de}\\ \hline
Daten konvertieren & & \pageref{converting_data_de}\\ \hline

\end{tabular}


\section{"Ubersicht der benutzten Daten}
\label{used_data_de}

\begin{tabular}{|p{4cm}|p{8cm}|p{2cm}|} \hline
Aufgabe & Daten verf"ugbar unter: & Lizenz\\ \hline\hline
Punktdaten einlesen und digitales H"ohenmodell erzeugen &
http://freegis.org/freegis\_tutorial/download.de.html FreeGIS
Tutorial Begleit-CD & GPL\\ \hline
Triangulation in den Punktdaten &
http://freegis.org/freegis\_tutorial/download.de.html
FreeGIS Tutorial Begleit-CD & GPL\\ \hline
Digitales H"ohenmodell des United States Geological Survey (USGS) importieren &
http://craterlake.wr.usgs.gov/ \newline FreeGIS
Tutorial Begleit-CD & Public Domain\\ \hline
Mosaik aus Luftbildern erstellen & FreeGIS Tutorial Begleit-CD & GPL\\ \hline
Flug "uber das H"ohenmodell &
http://craterlake.wr.usgs.gov/\newline FreeGIS
Tutorial Begleit-CD & Public Domain\\ \hline
Dynamische Karten im WWW (Web Mapping) &
http://craterlake.wr.usgs.gov/\newline FreeGIS
Tutorial Begleit-CD \newline http://www.mapit.de/ & Public Domain\\ \hline


\end{tabular}
 



