### Aufgabenstellung

Durch eine Georeferenzierung werden Daten mit einer Information (wir erinnern uns: ein Datum über ein Datum = Metainformation) über ihre Lage in einem bekannten Bezugssystem ausgestattet. Die kann sowohl Raster-, Vektor und Sachdaten betreffen. Hierunter fällt das Geokodieren von Karten, Luft- und Satellitenbildern und allen anderen Raster-Geodaten mittels Koordinaten. Um aussagekräftige Ergebnisse bei Luftbildern zu erhalten, sollten ausschließlich entzerrte Luftbilder, sogenannte Orthophotos verwendet werden. Die Erzeugung von Orthophotos wird in einem weiteren Kapitel besprochen. <#2422#>Georeferenzierung<#2422#><#2423#>102 #./glossary-de/glossary-georef-de.tex# Durch den Vorgang der Georeferenzierung wird eine Ortsinformation der Erde (Geo-) mit einem Objekt (Karte, Rasterdatei, Information) in Verbindung gebracht.

#./glossary-de/glossary-georef-de.tex# <#2423#><#2426#>Geokodierung<#2426#><#2427#>siehe Georeferenzierung<#2427#>