\chapter{Einführung}\label{intro_de}
 \nomenclature{\bf Rasterdaten}{\input{glossary-de/glossary-rasterdaten-de}}



 \nomenclature{\bf Vektordaten}{\input{glossary-de/glossary-vektordaten-de}}

 \nomenclature{\bf Hybride Graphik}{\input{glossary-de/glossary-hybridegraphik-de}}
 
 \nomenclature{\bf Sachdaten}{\input{glossary-de/glossary-sachdaten-de}}


  \section{Daten}
\subsection{Freie Geodaten}
 Die Bedeutung von freien Geodaten insbesondere für dieses Tutorial
 ist nicht zu unterschätzen. Um die benutzten Daten mit
 dem Tutorial verbreiten zu k"onnen, m"ussen sie genau so
 frei verbreitbar, benutzbar und ver"anderbar sein wie das Tutorial selbst.
 Es wurden deshalb nur Daten benutzt die entweder für das Tutorial
 unter die General Public License (GPL) gestellt wurden,
 als Public-Domain-Daten der Allgemeinheit gehören, oder während
 der Arbeit mit dem Tutorial erzeugt werden.   
   

 \subsection{Bewertung der Daten}
 Für die Bewertung von Daten hinsichtlich ihrer Eignung für die gestellte
 Aufgabe sind vielerlei Informationen nötig und Abh"angigkeiten zu beachten.\\
 Darunter:
    \begin{itemize}
    \item das Alter der Daten,
    \item die Genauigkeit der Positions- und Inhaltsangaben,
    \item das Auftreten von Ungenauigkeiten während der Aufnahme oder der
    Aufbereitung der Daten,
    \item die verschiedenen Grundlagen von Daten und damit ihre mögliche
    oder unm"ogliche Kombination, 
    \item die Aufgabenstellung der die Daten gen"ugen m"ussen
    \end{itemize}
 Dies sind nur einige wenige Kriterien für die Beurteilung von Daten.   

\section{"Ubersicht der bearbeiteten Aufgaben}

\label{solved_tasks_de}
\begin{tabular}{|p{6cm}|p{4cm}|l|} \hline
Aufgabe & Programme & ab Seite\\ \hline\hline
Punktdaten einlesen und digitales H"ohenmodell erzeugen & GRASS & \pageref{computing_site_data_de}\\ \hline
Triangulation in den Punktdaten & GRASS & \pageref{triangulate_site_data_de}\\ \hline
H"ohenlinien aus einem Punktraster erzeugen & GRASS & \pageref{computing_contur_lines_de}\\ \hline
Digitales H"ohenmodell des United States Geological Survey (USGS) importieren & g3DGMV,
VTBUILDER, dem3D, GRASS, dlgv32 & \pageref{import_usgs_dem_de}\\ \hline         
"Uberflutungssimulation im H"ohenmodell erzeugen & GRASS, dem3D, dlgv32 & \pageref{flood_model_de}\\ \hline
Georeferenzierung einer Rasterdatei & GRASS & \pageref{georeferencing_de}\\ \hline
Volumenberechnung aus Rasterdaten & GRASS & \pageref{computing_volumina_de}\\ \hline
Bildschirmdigitalisierung & GRASS & \pageref{sec:Digitalisierung am Bildschirm}\\ \hline
Mosaik aus Luftbildern erstellen & GRASS & \pageref{mosaicking_aerial_images_de}\\ \hline
Verarbeiten von GPS - Daten & gpspoint, GPSMan & \pageref{handling_gps_data_de}\\ \hline
Differentielle GPS - Messung & DGPSIP & \pageref{differential_gps_de}\\ \hline
Flug "uber das H"ohenmodell & VTP Enviro, GRASS & \pageref{fly_over_dem_de}\\ \hline
Karten im Netz präsentieren -Web Mapping- & Mapit!, MAPSERVER & \pageref{web_mapping_de}\\ \hline
EDBS Daten verarbeiten & GRASS & \pageref{computing_edbs_data_de}\\ \hline
Daten konvertieren & & \pageref{converting_data_de}\\ \hline

\end{tabular}


\section{"Ubersicht der benutzten Daten}
\label{used_data_de}

\begin{tabular}{|p{4cm}|p{8cm}|p{2cm}|} \hline
Aufgabe & Daten verf"ugbar unter: & Lizenz\\ \hline\hline
Punktdaten einlesen und digitales H"ohenmodell erzeugen &
http://freegis.org/freegis\_tutorial/download.de.html FreeGIS
Tutorial Begleit-CD & GPL\\ \hline
Triangulation in den Punktdaten &
http://freegis.org/freegis\_tutorial/download.de.html
FreeGIS Tutorial Begleit-CD & GPL\\ \hline
Digitales H"ohenmodell des United States Geological Survey (USGS) importieren &
http://craterlake.wr.usgs.gov/
\newline http://www.reo.gov/reo/data/DEM\_Files/\newline indexes/orequadindex.asp
\newline FreeGIS Tutorial Begleit-CD & Public Domain\\
\hline Mosaik aus Luftbildern erstellen & FreeGIS Tutorial Begleit-CD & GPL\\ \hline
Flug "uber das H"ohenmodell &
http://craterlake.wr.usgs.gov/\newline FreeGIS
Tutorial Begleit-CD & Public Domain\\ \hline
Dynamische Karten im WWW (Web Mapping) &
http://craterlake.wr.usgs.gov/\newline FreeGIS
Tutorial Begleit-CD \newline http://www.mapit.de/ & Public Domain\\ \hline



\end{tabular}
 


\section{Übersicht zu den verwendeten Programmen}
 \label{used_programms_de}
 \subsection{g3DGMV}

Das Programm g3DGMV (3D Graphical Map Viewer)
wurde als freies Betrachtungsprogramm für DEMs
(Digital Elevation Models) und DLGs (Digital Line Graphs)
entwickelt.
Diese Modelle können von g3DGMV als 3-dimensionales Bild für
definierbare Projektionszentren berechnet werden. Weiter können
Bilddateien (gif, png, jpeg, xpmi) 2-dimensional angezeigt werden.
Verschiedene Werkzeuge können zum Hinzufügen von eigenen
Informationen in die Darstellungen benutzt werden. In der
verwendeten Version sind diese Werkzeuge noch nicht vollständig
implementiert.\\

  \begin{tabular}{p{3cm}p{9cm}}
   Betriebssysteme : & GNU/LINUX und andere Unices, Windows\\
   Heimatseite: & http://g3dgmv.sourceforge.net/index.html\\
   Lizenz: & GPL \\
   Programmiersprache: & C\\
  \end{tabular}
\nomenclature{\bf GIFF}{\input{glossary-de/glossary-giff-de}}
\nomenclature{\bf Digital Elevation Model}{\input{glossary-de/glossary-dem-de}}
\nomenclature{\bf GNU/Linux:}{\input{glossary-de/glossary_gnu_linux_de}}
\nomenclature{Lizenz GPL:}{leer}
\nomenclature{\bf DLG}{\input{glossary-de/glossary-dlg-de}}
%\nomenclature{XPMI}{leer}

\subsection{GRASS}

GRASS (Geographical Resources Analysis Support System) wurde ab 1982
vom U.S. Army Corps of Engineers für milit"arische Planungszwecke
entwickelt. Seit Ende der 80er Jahre steht der Quellkode der
"Offentlichkeit zur Verfügung. Durch stetige Weiterentwicklung
ist ein vollständiges Geoinformationssystem für die Bearbeitung von 
Rasterdaten, topologischen Vektordaten und Bilddaten entstanden.\\

  \begin{tabular}{p{3cm}p{9cm}}
   Betriebssystem: & GNU/LINUX und andere Unices, Windowsversion in
   Entwicklung\\
   Heimatseite: & http://grass.itc.it/\\
   Lizenz: & GPL\\
   Programmiersprache: & C\\ 
  \end{tabular}

 \subsection{VTP Enviro}

Siehe Abschnitt VTBUILDER.\\
 
 \begin{tabular}{p{3cm}p{9cm}}
   Betriebssystem: & Win32, FreeBSD, GNU/Linux, und Irix\\
   Heimatseite: & http://vterrain.org/\\
   Lizenz: & MIT\\ 
   Programmiersprache: & \\ 
  \end{tabular}

 \subsection{VTBUILDER}

VTBuilder ist ein Teil des VTP (Virtual Terrain Projects). Um eine
möglichst genaue Widergabe der Landschaft im Rechner zu erzeugen,
können nicht nur eine Vielzahl von Höhenmodellen gelesen werden,
unter anderen: DEM, SDTS DEM, DTED, GTOPO30, CDF, Surfer GRD, BT und PGM,
sondern auch Straßendaten im USGS DLG und ESRI SHP Format,
Bauwerkdaten (BCF-Dateien), Vegetationsinformationen z.B. USGS LU/LC 
und ESRI SHP files, sowie Artenlisten und Vegetationszonen aus Textdateien.
Der Import von Bilddaten wird noch nicht unterstützt.   
Die bearbeiteten Daten können direkt mit VTP Enviro angezeigt
werden.\\

  \begin{tabular}{p{3cm}p{9cm}}
   Betriebssystem: & Win32, FreeBSD, GNU/Linux, und Irix\\
   Heimatseite: & http://vterrain.org/\\
   Lizenz: & MIT\\ 
   Programmiersprache: & \\
  \end{tabular}
 
\nomenclature{Lizenz MIT}{leer}
\nomenclature{\bf Surfer GRD}{\input{glossary-de/glossary-surfer-de}}
\index{Surfer GRD}



\subsection{DLG Viewer / dlgv32}

Die USGS Software dlgv32 wurde erstellt, um die Vielzahl der vom
USGS bereitgestellten karthographischen Daten
betrachten zu k"onnen. Die urspr"ungliche
Entwicklung beschr"ankte sich auf das SDTS Format. Die Software hat
keine Editierfunktionen und ist keine weitergehende Analyse der Daten.\\

  \begin{tabular}{p{3cm}p{9cm}}
   Betriebssystem: & Windows 95, Windows NT\\
   Heimatseite: & http://mcmcweb.er.usgs.gov/viewers/\\
   Lizenz: & Public Domain\\
   Programmiersprache: & \\
  \end{tabular}
\nomenclature{Lizenz Public Domain}{leer}


\subsection{dem3D}

Das Programm dem3D ist ein frei herunterladbares 
Visualisierungswerkzeug für USGS ASCII- und SDTS-DEMs.\\

  \begin{tabular}{p{3cm}p{9cm}}
   Betriebssystem: & Windows 95, Windows NT, Windows 2000\\
   Heimatseite: & http://craterlake.wr.usgs.gov/dem3d.html\\ 
   Lizenz: & Public Domain\\
   Programmiersprache: & \\
  \end{tabular}

\nomenclature{\bf USGS ASCII-DEM}{\input{glossary-de/glossary-usgsasciidem-de}}
\nomenclature{\bf USGS SDTS-DEM}{\input{glossary-de/glossary-usgssdtsdem-de}}


\subsection{GPS Point}
 
GPS Point ist ein kommandozeilenorientiertes Programm, um Wegpunkte, Routen 
und Tracks vom PC auf einem Garmin-GPS-Handheld zu verwalten.\\ 
 
  \begin{tabular}{p{3cm}p{9cm}}
   Betriebssystem: & GNU/Linux, MacOS X, BSD\\ 
   Heimatseite: &
   http://scampi.physik.uni-konstanz.de/ \~\ tschank/gpspoint/\\
   Lizenz: & GPL\\
   Programmiersprache: & C++\\ 
  \end{tabular}

\nomenclature{\bf MacOSX}{\input{glossary-de/glossary-macosx-de}}
\nomenclature{BSD}{leer}


 \subsection{GPSMan}
 
GPS Manager (GPSMan) ist ein grafischer Manager f"ur GPS-Handys.
Mit ihm k"onnen Daten auf den GPS-Handys inspiziert und zu verändert werden.
GPSMan unterstützt Empfänger von Garmin und Lowrance.\\ 
 
  \begin{tabular}{p{3cm}p{9cm}}
   Betriebssystem: & GNU/Linux and other Unices\\ 
   Heimatseite: & http://www.ncc.up.pt/ \~\ mig/gpsman.html\\
   Lizenz: & GPL\\
   Programmiersprache: & Tcl/Tk\\ 
  \end{tabular}
 
  \subsection{DPSIP}

DGPSIP ist ein Programm um Pseudorange-Korrekturdaten "uber das Internet zu
Empfangen und an einen GPS-Empf"anger zu übermitteln, der die F"ahigkeit
hat entsprechende Korrekturdaten zu verarbeiten.\\

  \begin{tabular}{p{3cm}p{9cm}}
   Betriebssystem: & Windows 95, Windows 98, Windows NT,
   Netbsd/Openbsd/Freebsd, GNU/Linux\\
   Heimatseite: &
   http://www.wsrcc.com/wolfgang/gps/dgps-ip.html\#bulk\\
   Lizenz: & GNU Public License (GPL)\\
   Programmiersprache: & C\\
  \end{tabular}
  

 \subsection{Mapit!}

MapIt! ist eine Web-Anwendung die es erlaubt, via Web-Browser auf
Rasterkarten zu navigieren, hinein- und herauszuzoomen sowie 
darzustellende Objekte/Objektklassen auszuwählen und auf der Karte
zu identifizieren.\\ 

  \begin{tabular}{p{3cm}p{9cm}}
   Betriebssystem: & GNU/Linux, Windows 98, NT4, 2K, ME\\
   Heimatseite: & http://www.mapit.de/\\
   Lizenz: & LGPL (GNU Lesser General Public License)\\
   Programmiersprache: & Python\\ 
  \end{tabular}

\nomenclature{Python}{leer}

 \subsection{MapServer}

MapServer ist eine Open Source Entwicklungsumgebung, um
Internetanwendungen für die Darstellung von r"aumlichen
Daten zu erstellen. Die Software baut auf einer Vielzahl von
Open Source oder Freeware (Freie Software) Systemen auf, wie zum
Beispiel Shapelib, FreeType, Proj.4, libTIFF, Perl und anderen. 
MapServer unterst"utzt verbreitete Skriptsprachen, um Zugriff auf die 
Entwicklungsumgebung zu gew"ahren, darunter Perl, Python, Tk/Tcl, Guile
und Java. Dadurch ist es zum Beispiel m"oglich, "uber das Perl
DBI Modul auf Datenbanken wie Oracle, Sybase oder MySQL
zuzugreifen.\\

  \begin{tabular}{p{3cm}p{9cm}}
   Betriebssystem: & GNU/Linux, Win2k, WinNT, Win9x\\
   Heimatseite: & http://mapserver.gis.umn.edu/\\
   Lizenz: & MapServer License\\ 
   Programmiersprache: & C\\ 
  \end{tabular}

\nomenclature{\bf Perl}{\input{glossary-de/glossary-perl-de}}
\nomenclature{\bf Skriptsprache}{\input{glossary-de/glossary-skript-de}}
\nomenclature{\bf Proj.4}{\input{glossary-de/glossary-proj4-de}}

