Nächste Seite: Passpunkte Aufwärts: Georeferenzierung einer unverzerrten nicht Vorherige Seite: Georeferenzierung einer unverzerrten nicht Inhalt Index

#### Vorbereitung einer Transformation

Zum Ausführen einer Transformation benötigt GRASS zwei LOCATION Umgebungen, eine für das Ausgangskoordinatensystem start und die andere für das Zielsystem ziel, dies ist im Normalfall das ``Arbeitssystem also die schon erstellte LOCATION. Für das Ausgangssystem wird eine neue LOCATION mit einem MAPSET in einem X,Y- Koordinatensystem erstellt. Dies entspricht ja den durch den Scannvorgang erzeugten ebenen Koordinaten. In die Ausgangs - MAPSET wird die Rasterdatei je nach Dateiformat z.B. mit r.in.tiff eingelesen. Die REGION - Parameter des MAPSET können mit dem Befehl g.support rast=Rasterdateiname angepasst werden.

    GRASS:/spare/gisdata/grass/bin > g.support rast=craterluft

Um das Transformieren und damit gleichzeitig das Geokodieren von mehreren Rasterdateien in einem Schritt zu ermöglichen wird i.group aufgerufen. Dies hat auch dann erfolgen, wenn nur eine Datei zu bearbeiten ist. Im folgenden Dialog werden die zu transformierenden Dateien einer Gruppe zugeordnet. Zum definieren des Zielsystems dient der Befehl i.target, hier werden über einen Dialog zuerst die Dateien group und dann die Ziel-LOCATION benannt. Durch die Eingabe von list werden alle möglichen Gruppen und Zielorte ausgegeben.

    GRASS:/spare/gisdata/grass/bin > i.group

    LOCATION: start             i.group             MAPSET:start

    This program edits imagery groups. You may add data layers to, or remove
    data layers from an imagery group. You may also create new groups

    Please enter the group to be created/modified

    GROUP:    start__________   (list will show available groups)

    AFTER COMPLETING ALL ANSWERS, HIT <ESC><ENTER> TO CONTINUE
                    (OR <Ctrl-C> TO EXIT)

    start - does not exist, do you wish to create a new group?(y/n)[n] y

    LOCATION: start       GROUP: start         MAPSET:start

    Please mark an 'x' by the files to be added in group [start]

    MAPSET: tutorial

    x_ craterluft

               AFTER COMPLETING ALL ANSWERS, HIT <ESC><ENTER> TO CONTINUE
                                (OR <Ctrl-C> TO CANCEL)

    Group [start] references the following raster file
    -----------------------
            craterluft in start
    -----------------------
    Look ok? (y/n)y

    GRASS:/spare/gisdata/grass/bin > i.target

    Please select the target LOCATION and MAPSET for group <start>

    CURRENT LOCATION: start
    CURRENT MAPSET:   start

    TARGET LOCATION:  craterlake
    TARGET MAPSET:    tutorial

    (enter list for a list of locations or mapsets within a location)

    AFTER COMPLETING ALL ANSWERS, HIT <ESC><ENTER> TO CONTINUE
                     (OR <Ctrl-C> TO CANCEL)

Nächste Seite: Passpunkte Aufwärts: Georeferenzierung einer unverzerrten nicht Vorherige Seite: Georeferenzierung einer unverzerrten nicht Inhalt Index