Nächste Seite: Digitalisierung am Bildschirm Aufwärts: Lösung mit GRASS Vorherige Seite: Lösung mit GRASS Inhalt Index

## Maskierung der Wasseroberfläche

Um die Volumenberechnung auf den Krater unterhalb der Wasseroberfläche zu beschränken, wird der übrige Teil der Rasterdatei durch eine Maske ausgeblendet. Zum Erstellen verwendet man den Befehl mapcalc und beschränkt die Anzeige auf Höhen kleiner oder gleich 1883m.

    GRASS:~ > r.mapcalc 'mask=if((crater1 <= 1883),1,null())'

    EXECUTING mask = ...  100%
    CREATING SUPPORT FILES FOR ergebnis
    range: 1 1

Hierdurch wird eine neue Rasterdatei mit dem Rasterwert 1 für jede Rasterzelle der Datei crater1 angelegt deren, Wert kleiner oder gleich 1883 ist. Die so deutlich hervortretenden Umrisse des mit Wasser gefüllten Kraters müssen aber noch einmal per Hand maskiert werden, um alle anderen unter 1883 m liegenden Gebiiete auszublenden. Dies geschieht, indem erst ein Vektorpolygon um den zu maskierenden Teil gelegt wird, und dieser in einem zweiten Schritt in eine Rasterdatei umgewandelt wird, die dann als Maske benutzt werden kann.

Abbildung 10.1: Maske aller Gebiete mit Höhen kleiner oder gleich 1883 m

Nächste Seite: Digitalisierung am Bildschirm Aufwärts: Lösung mit GRASS Vorherige Seite: Lösung mit GRASS Inhalt Index