Nächste Seite: Passpunktidentifikation Aufwärts: Georeferenzierung einer unverzerrten nicht Vorherige Seite: Passpunkte Inhalt Index

#### Numerische Passpunkteingabe

Als Passpunkt wird per Mauszeiger gegebenenfalls nach Vergrößerung mit ZOOM ein Punkt ausgewählt. Im Terminalfenster erscheinen nun die sogenannten ``Tisch- oder Bildschirmkoordinaten".Tischkoordinatenleer Die Aufforderung Enter coordinates as east north: beantworten wir mit der Eingabe der Koordinaten des Punktes im Zielsystem (Rechtswert Hochwert getrennt durch ein Leerzeichen). Sind per ANALYZE Passpunkte entfernt worden so werden sie durch einen roten Punkt symbolisiert. Die für die Transformation benutzten Punkte werden als grüner Punkt angezeigt. Sind die ausgegebenen Differenzen weiterhin zu groß sollten ggf. die Passpunkte in einem stärker vergrößertem Ausschnitt ausgewählt werden. Bildschirmkoordinatenleer Tischkoordinatenleer