Nächste Seite: Das Modul v.digit Aufwärts: Lösung mit GRASS Vorherige Seite: Maskierung der Wasseroberfläche Inhalt Index

##
Digitalisierung am Bildschirm

Im folgenden, durch v.digit aufgerufene Bildschirmmenü wird 3 ausgewählt, da wir eine sogenannte Bildschirmdigitalisierung vornehmen wollen. Die neu zu erstellende Vektordatei wird in diesem Beispiel mask benannt.

                     Available  Digitizers

               Name                   Description
               ----                   -----------
    [1] Calcomp     Calcomp digitizer, format 23 (binary)
    [2] Altek       Altek digitizer, model AC30, format 8 (binary)
    [3] none        Run digit without the digitizer.

     Hit return to use digitizer in brackets
     or type in number or name of other digitizer.

     Select digitizer [none] :  3

     Selected digitizer is: none

    Enter the name of a map to work with.
        If name is entered that does not already exist, it
        will be created at this time.

     DIGIT FILENAME
    Enter 'list' for a list of existing digit files
    Hit RETURN to cancel request
    > mask
    <mask>
    You requested to create new file: 'mask'. Is this correct? (y/n) [n] y

    Current mapset is UTM.
    Is this map in UTM meters? (y/n) [y]

Um Informationen zu der erzeugten Vektordatei speichern zu können, müssen im folgenden Menü Angaben gemachtwerden.

    Provide the following information:

    Your organization   ___________________
    Todays date (mon,yr)09,2001____________
    Your name           heiko______________
    Map's name          mask_______________
    Map's date          __________
    Map's scale         1:1________
    Other info          ___________________
    Zone                10___
    West edge of area   550840________
    South edge of area  4733028_______
    East edge of area   592070________
    North edge of area  4775095_______

    AFTER COMPLETING ALL ANSWERS, HIT <ESC><ENTER> TO CONTINUE

Die Frage Shall we continue? [y] wird bestätigt.

Unterabschnitte

- - Das Modul v.digit