Nächste Seite: Beispieldaten Aufwärts: Volumenberechnung aus Rasterdaten Vorherige Seite: Volumenberechnung aus Rasterdaten Inhalt Index

### Aufgabenstellung

Ein schneller und für den Anwender gut nachzuvollziehender Weg Volumen aus Rasterdaten zu ermitteln eröffnet sich wenn eine Grundflche des zu berechnenden Körpers eben ist. Sollte dies nicht gegeben sein, teilt man den Körper durch einen ebenen Schnitt und führt 2 Berechnungen aus, die man zum Ergebniss addiert. Im gegebenen Fall ,,Craterlake`` gib es 2 Dateien, eine mit Angaben über den Kraterboden, die aus Echolotdaten zusammengestellt wurden und eine Datei, die bei der Wasseroberfläche abschließt. Da die Wasseroberfläche mit dem Grund des Kraters einen Körper bildet, kann das Volumen ermittelt werden.