Nächste Seite: Tipps: Aufwärts: Vorbereitungen Vorherige Seite: Gauss Krüger Location Inhalt Index

#### Tips

- Da in der zu bearbeitenden Datei einige Punkte weniger als 1 m Abstand voneinander haben, ist es vorteilhaft die GRID RESOLOUTION schon jetzt heraufzusetzten, Beispielsweise auf 0.5 Einheiten, in unserem Fall also 0,5 Meter.
- Wird die Auflösung sehr hoch angesetzt, so äußert sich das in einer längeren Bearbeitungsdauer, bringt aber nicht unbedingt aussagekräftigere Ergebnisse.

                        DEFINE THE DEFAULT REGION

                      ====== DEFAULT REGION =======
                      | NORTH EDGE:1__________    |
                      |                           |
           WEST EDGE  |                           |EAST EDGE
           0__________|                           |1__________
                      | SOUTH EDGE:0__________    |
                      =============================

          PROJECTION: 99 (Other Projection)          ZONE: 0

                            GRID RESOLUTION
                               East-West:     0.5_______
                              North-South:    0.5_______

          AFTER COMPLETING ALL ANSWERS, HIT <ESC><ENTER> TO CONTINUE
                           (OR <Ctrl-C> TO CANCEL)

Da die soeben gemachten Eingaben von grundsätzlicher Bedeutung für die weitere Berabeitung sind, sie definieren sozusagen die Welt, in der sich die GRASS - Location befindet, werden sie in der folgenden Bildschirmausgabe noch einmal aufgeführt und vom Anwender nach entsprechender Kontrolle bestätigt.

     projection:   99 (Other Projection)
      zone:         0
      north:       1
      south:       0
      east:        1
      west:        0

      e-w res:     1
      n-s res:     1

      total rows:                1
      total cols:                1
      total cells:               1

    Do you accept this region? (y/n) [y] > y

Nachdem alle weiteren Abfragen bestätigt wurden, kommt man zurück zu dem Bergrüßungsbildschirm, in dem man nun die neu erstellte Arbeitsumgebung MAPSET mit ESC und ENTER öffnen kann.

                                GRASS 5.0.0pre1

    LOCATION: This is the name of an available geographic location.
              -spearfish-
              is the sample data base for which all
              tutorials are written.

    MAPSET:   Every GRASS session runs under the name of a MAPSET.
              Associated with each MAPSET is a rectangular
              COORDINATE REGION and a list of any new maps created.

    DATABASE: This is the unix directory containing the
              geographic databases

             The REGION defaults to the entire area of the chosen
             LOCATION.
             You may change it later with the command: g.region
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    LOCATION:   elsfleth_____  (enter list for a list of locations)
    MAPSET:     hafen________  (or mapsets within a location)

    DATABASE:   /tmp/test/________________________________________

        AFTER COMPLETING ALL ANSWERS, HIT <ESC><ENTER> TO CONTINUE
                       (OR <Ctrl-C> TO CANCEL)

Im nächsten Bildschirm kann schon mit GRASS gearbeitet werden, um zusätzlich die GUI aufzurufen gibt man den Befehl tcltkgrass & an der Kommandozeile ein. Das ,,Kaufmannsund` & sorgt in diesem Aufruf dafür, daß der Befehl im Hintergrund läuft und nicht die Kommandozeile blockiert.

    Welcome to GRASS 5.0.0pre1 (April 2001)

    Geographic Resources Analysis Support System (GRASS) is Copyright,
    1999-2001 by the GRASS Development Team, and licensed under
    terms of the GNU General Public License (GPL).

    This GRASS 5.0.0pre1 release is coordinated and produced by the
    GRASS Development Team headquartered at University of Hannover with
    worldwide support and further development sites located at Baylor
    University and the University of Illinois.

    This program is distributed in the hope that it will be useful, but
    WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
    General Public License for more details.

    This version running thru the Bash Shell (/bin/bash)
    Help is available with the command:      g.help
    See the licence terms with:              g.version -c
    Start the graphical user interface with: tcltkgrass&
    When ready to quit enter:                exit
    GRASS:/tmp/test > tcltkgrass &

Nächste Seite: Tipps: Aufwärts: Vorbereitungen Vorherige Seite: Gauss Krüger Location Inhalt Index