Nächste Seite: Beispieldaten Aufwärts: Mosaik aus Luftbildern erstellen Vorherige Seite: Mosaik aus Luftbildern erstellen Inhalt Index

### Aufgabenstellung

Da Luftbildflüge streifenweise mit großer Überlappung der einzelnen Aufnahmen durchgeführt werden ist die Erstellung eines Mosaiks aus den einzelnen Aufnahmen eine interessante Aufgabe. In diesem Fall haben wir 10 Luftbilder, die durch vorhandene Passpunkte direkt geokodiert werden können. Obwohl durch den Einsatz moderner Kamera- und Navigationstechnik die mittleren Standardabweichungen der Fluglage und Richtung unter 0,01 gon liegen, lassen sich die unbearbeiteten Aufnahmen nicht ohne Ungenauigkeiten zusammenfügen. Dies liegt daran, daß die Luftaufnahmen noch nicht in eine Ebene projeziert sind. Durch diese sogenannte Orthophotoherstellung lassen sich Luftbilder so überarbeiten, daß sie wie eine Karte behandelt werden können. Es kann in ihnen gemessen werden und durch die hohe Informationsdichte des Orthophotos ergeben sich vielfältige Möglichkeiten der Datengewinnung. Die hier beschriebene Erstellung eines Luftbildmosaiks soll ein Gefühl für die Arbeit mit Luftbildern vermitteln, besonders dem Identifizieren von identischen Punkten aus verschiedenen Blickwinkeln sollte besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.