Nächste Seite: PNG-Format Aufwärts: Rasterdatei einlesen Vorherige Seite: TIFF-Format Inhalt Index

#### PPM-Format

Um eine Portable Pixel Map (ppm) Datei einzulesen, benutzt man den Befehl `r.in.ppm` . Auch hier geben `input=` und `output=` die Namen der Ein- und Ausgabedatei an. Durch `nlev=` wird die Anzahl der möglichen Farben begrenzt, die Voreinstellung ist 20, also wiederum 8000 Farben.
Der Schalter `-v` gibt Statusmeldungen über den Programmverlauf aus, `-b` erzeugt bei Import 3 Grauwertdateien der einzelnen Farbkanäle. Diese werden durch ein an den `output=` Dateinamen jeweils angehängtes .r, .g und .b unterschieden.

    GRASS:/spare/gisdata/grass/bin > r.in.ppm \
    input=/tmp/test/luftbild.ppm \
    output=craterluftbild