Nächste Seite: Weitere Verwendung der Beispieldaten Aufwärts: Rasterdateien georeferenzieren Vorherige Seite: Aufgabenstellung Inhalt Index

### Beispieldaten

Zusätzlich zu den schon im Kapitel 5 Seite importierten Daten werden weitere Datensätze des USGS Crater Lake Data Clearinghousebenutzt. Hier wären das Orthophoto Digital Orthophoto Quadrangle (DOQ) oder genauer ein Mosaic aus 12 7,5-Bogenminuten DOQs und die digitalisierte Topographische Karte als Digital Raster Graphic (DRG) in der selben Ausdehnung zu nennen. Da die Ost-West Ausdehnung einer Bogenminute ihr Maximum am Äquator und ihr Minimum am Pol hat, jedoch die Nord-Süd Ausdehnung immer gleich ist (bei der Vorstellung der Erde als Kugel), sind die DOQs und DRGs hier rechteckig, nicht quadratisch.