Nächste Seite: Anzeigen der Punktdaten Aufwärts: Lösung mit GRASS Vorherige Seite: Öffnen einer graphischen Anzeige Inhalt Index

## Importieren von Punktdaten

Mit dem Befehl `s.in.ascii` (das ,,s`` steht in diesem Fall für ,,sites``) werden ASCII-kodiertei Datensätze als Punktdaten in GRASS importiert. Die ASCII-Datei könnte z.B. zeilenweise den Rechtswert, Hochwert und die Höhe (des Punktes) enthalten. Die Trennung der einzelnen Werte erfolgt mittels eines Feldtrenners, des Parameters `fs=` im Befehlsaufruf. Dieser fs (Field Seperator) kann alle möglichen Zeichen umfassen, Leerzeichen sind die hier Grundeinstellung. Soll ein Tabulator als fs benutzt werden wird so wird er mit `fs=tab` gesetzt. asciiAscii ist die Abkürzung für den ,,american standardcode for information interchange``. Gemeint ist eine Zeichensatztabelle in der Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen kodiert sind.

    GRASS:~ > s.in.ascii input=/home/heiko/elsfleth-1.0/tiefen.txt
    sites=tiefen fs=tab

Um genauere Angaben über die soeben importierten Daten zu erhalten, kann der Befehl `s.info` benutzt werden.

    GRASS:/tmp/test > s.info tiefen

Aus dem folgendem Bildschirm können die Regionsparameter entnommen werden, um die importierte Datei in den GRASS - Monitoren vollständig darstellen zu können. Dies kann per Hand über `g.region` und die folgende interaktive Benutzerführung geschehen.

    tiefen read.
    ----------------------------------------------------------

    SITES FILENAME: tiefen
    --------------

    Header Information:
    ------------------

    Number of DIMENSIONS:         2
    --------------------
                     - - MIN - -     - - MAX - -
            dim  1  3464538.762000  3464746.718000  Easting
            dim  2  5901140.217000  5901596.918000  Northing

    Type of CATEGORY information: CELL_TYPE
    ----------------------------
                     - - MIN - -     - - MAX - -
                               1             493

    Number of DOUBLE attributes:  1
    ---------------------------
                     - - MIN - -     - - MAX - -
            dbl  1         -8.16            -2.6

    Number of STRING attributes:  0
    ---------------------------

    TOTAL SITES COUNTED: 493
    ----------------------------------------------------------

Eine einfachere Möglichkeit ist, GRASS die Parameter aus der importierten Datei direkt zu übergeben. Dies geschieht, indem man dem Befehl `g.region` diejenige Datei im Aufruf übergibt, aus der die Parameterinformationen insbesondere die Kartenrandkoordinaten extrahiert werden sollen. In diesem Fall also die sites - Datei ,,tiefen". Auch Vektor- oder Rasterdateien lassen sich so von `g.region` auswerten. Natürlich muß das ,,Kennwort `sites` in einem solchen Fall durch `rast` oder `vect` ersetzt werden.

    GRASS:~ > g.region sites=tiefen

Nächste Seite: Anzeigen der Punktdaten Aufwärts: Lösung mit GRASS Vorherige Seite: Öffnen einer graphischen Anzeige Inhalt Index