Nächste Seite: Mit s.surf.rst Aufwärts: Punktdaten durch Interpolation in Vorherige Seite: Punktdaten durch Interpolation in Inhalt Index

#### Mit s.surf.idw

Aus den importierten Punktdaten wird ein Raster entsprechend der gewählten Auflösung Grid Resolution in den Regionsparametern interpoliert um für jede Rasterzelle einen Wert zu erzeugen . Hierbei wird die Methode der nummerischen Annäherung durch gewichtete Mittelbildung verwendet. Dem Befehl `s.surf.idw` werden als Parameter die Anzahl der zu nutzenden Interpolationspunkte übergeben `npoints=5`. Die Ausgangseinstellung ist hier 12 Punkte. Je nach gegebener Punktdichte kann mit diesem Wert das Ergebnis beeinflusst werden (Abb. 3.3).

    GRASS:~ > s.surf.idw input=tiefen output=grund npoints=5
    Reading sites map (tiefen) ...
    Interpolating raster map <tiefenraster> ... 657 rows ... done