Nächste Seite: Maskierung des befahrenen Hafengebietes Aufwärts: Lösung mit GRASS Vorherige Seite: Importieren von Punktdaten Inhalt Index

##
Anzeigen der Punktdaten

Der Befehl `d.sites` zeigt die ausgewählte Punktdatei `sitefile=` im aktiven Monitor an. Es können die gewünschte Farbe `color=`, Größe `size=` und die Symbolart `type=` an den Befehl übergeben werden.
PunktdatenBeziehen sich Daten jeweils auf einen Punkt ohne Angabe über eine mögliche weitere Ausdehnung so spricht man von Punktdaten. Punktdaten können sein: Punktidentifizierer, Koordinaten, Höhe und weitere Punktattribute.

    GRASS:~ > d.sites type=x sitefile=tiefen color=gray size=5

Abbildung 2.1: GRASS-Monitor mit den importierten Punktdaten ,,Hafen Elsfleth``

Deutlich ist hier die linienhafte ,,Fahrspur`` des sensortragenden Schiffes zu erkennen.