Nächste Seite: Tipps: Aufwärts: Vorbereitungen Vorherige Seite: Gauß-Krüger Location Inhalt Index

#### Tips

- Da in der zu bearbeitenden Datei einige Punkte weniger als 1 m Abstand voneinander haben, ist es vorteilhaft, die GRID RESOLUTION also die Rasterweite schon jetzt zu verkleinern, beispielsweise auf 0.5 Einheiten, in unserem Fall entprechend 0.5 Meter.
- Wird die Rasterweite sehr klein gewählt, so verlängert sich die Bearbeitungsdauer auf jeden Fall, bringt aber nicht unbedingt bessere Ergebnisse. Das wohlbedachte Auswählen der Regionsparameter lohnt sich immer, da oft bei folgenden Berechnungen Zeit gespart wird.

                        DEFINE THE DEFAULT REGION

                      ====== DEFAULT REGION =======
                      | NORTH EDGE:1__________    |
                      |                           |
           WEST EDGE  |                           |EAST EDGE
           0__________|                           |1__________
                      | SOUTH EDGE:0__________    |
                      =============================

          PROJECTION: 99 (Other Projection)          ZONE: 0

                            GRID RESOLUTION
                               East-West:     0.5_______
                              North-South:    0.5_______

          AFTER COMPLETING ALL ANSWERS, HIT <ESC><ENTER> TO CONTINUE
                           (OR <Ctrl-C> TO CANCEL)

Da die soeben gemachten Eingaben von grundsätzlicher Bedeutung für die weitere Berabeitung sind, sie definieren sozusagen die Welt, in der sich die GRASS - Location befindet, werden sie in der folgenden Bildschirmausgabe noch einmal aufgeführt und vom Anwender nach entsprechender Kontrolle bestätigt. Falls man die genauen Abgrenzungen des Arbeitsbereiches im voraus schon kennt, kann man die entsprechenden Werte eingeben. Der Vorteil ist, daß von Anfang an alle weiteren MAPSETS mit der selben Ausdehnung und Auflösung angelegt wird. Im Beispiel wird die Ausdehnung des MAPSETS im weiteren Verlauf der Bearbeitung per Befehl aus den importierten Daten eingelesen.

     projection:   99 (Other Projection)
      zone:         0
      north:       1
      south:       0
      east:        1
      west:        0

      e-w res:     0.5
      n-s res:     0.5

      total rows:                2
      total cols:                2
      total cells:               4

    Do you accept this region? (y/n) [y] > y

Nachdem alle weiteren Abfragen bestätigt wurden, kommt man zurück zu dem Begrüßungsbildschirm, in dem man nun die Arbeitsumgebung MAPSET erstellen und mit `ESC` und `ENTER` öffnen kann.

                                GRASS 5.0.0pre1

    LOCATION: This is the name of an available geographic location.
              -spearfish-
              is the sample data base for which all
              tutorials are written.

    MAPSET:   Every GRASS session runs under the name of a MAPSET.
              Associated with each MAPSET is a rectangular
              COORDINATE REGION and a list of any new maps created.

    DATABASE: This is the unix directory containing the
              geographic databases

             The REGION defaults to the entire area of the chosen
             LOCATION.
             You may change it later with the command: g.region
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    LOCATION:   elsfleth_____  (enter list for a list of locations)
    MAPSET:     hafen________  (or mapsets within a location)

    DATABASE:   /tmp/test/________________________________________

        AFTER COMPLETING ALL ANSWERS, HIT <ESC><ENTER> TO CONTINUE
                       (OR <Ctrl-C> TO CANCEL)

Im nächsten Bildschirm kann schon mit GRASS gearbeitet werden, um zusätzlich die GUI aufzurufen gibt man den Befehl `tcltkgrass &` an der Kommandozeile ein. Das ,,Kaufmannsund` `&` sorgt in diesem Aufruf dafür, daß der Befehl im Hintergrund läuft und nicht das weitere Arbeiten mit der Kommandozeile, blockiert.

    Welcome to GRASS 5.0.0pre1 (April 2001)

    Geographic Resources Analysis Support System (GRASS) is Copyright,
    1999-2001 by the GRASS Development Team, and licensed under
    terms of the GNU General Public License (GPL).

    This GRASS 5.0.0pre1 release is coordinated and produced by the
    GRASS Development Team headquartered at University of Hannover with
    worldwide support and further development sites located at Baylor
    University and the University of Illinois.

    This program is distributed in the hope that it will be useful, but
    WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
    General Public License for more details.

    This version running thru the Bash Shell (/bin/bash)
    Help is available with the command:      g.help
    See the licence terms with:              g.version -c
    Start the graphical user interface with: tcltkgrass&
    When ready to quit enter:                exit
    GRASS:/tmp/test > tcltkgrass &

Nächste Seite: Tipps: Aufwärts: Vorbereitungen Vorherige Seite: Gauß-Krüger Location Inhalt Index